|  |
| --- |
| **道路监控系统改造清单** |
| **序号** | **物资名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 1号楼东北角室外枪式摄像机 | 1.400W室外POE枪式摄像机；2、配套摄像机支架参数： 延长支架；材质:镀锌钢管高温喷塑；立杆长度1.5米;；含配套鸭嘴支架3.配套室外不锈钢防水箱，350\*450\*230，立杆壁挂安装，配置防雷、空开、6联插排；4.配套全千兆智能监控光纤交换机。包含4个千兆电口，支持标准PoE输出，5.每处汇聚地点配套室外铠装光缆对接至汇聚机房；满配SC光缆终端盒6.每处汇聚地点复合线RVV3\*1.5+六类非屏蔽网线接入至就近配电柜；7.每台监控摄像机配套千兆电源网络二合一防雷器设备参数参数：12V DC多功能电涌保护； | 套 | 3 |
| 2 | 1号楼西南角室外枪式摄像机 | 1.400W室外POE枪式摄像机； | 套 | 1 |
| 3 | 2号楼西北角室外枪式摄像机 | 1.400W室外POE枪式摄像机；2、配套摄像机支架参数： 延长支架；材质:镀锌钢管高温喷塑；立杆长度1.5米;；含配套鸭嘴支架3.配套室外不锈钢防水箱，350\*450\*230，立杆壁挂安装，配置防雷、空开、6联插排；4.配套全千兆智能监控光纤交换机。包含4个千兆电口，支持标准PoE输出，5.每处汇聚地点配套室外铠装光缆对接至汇聚机房；满配SC光缆终端盒6.每处汇聚地点复合线RVV3\*1.5+六类非屏蔽网线接入至就近配电柜；7.每台监控摄像机配套千兆电源网络二合一防雷器设备参数参数：12V DC多功能电涌保护； | 套 | 3 |
| 4 | 2号楼东北角室外枪式摄像机 | 1.400W室外POE枪式摄像机；2、配套摄像机支架参数： 延长支架；材质:镀锌钢管高温喷塑；立杆长度1.5米;；含配套鸭嘴支架3.配套室外不锈钢防水箱，350\*450\*230，立杆壁挂安装，配置防雷、空开、6联插排；4.配套全千兆智能监控光纤交换机。包含4个千兆电口，支持标准PoE输出，5.每处汇聚地点配套室外铠装光缆对接至汇聚机房；满配SC光缆终端盒6.每处汇聚地点复合线RVV3\*1.5+六类非屏蔽网线接入至就近配电柜；7.每台监控摄像机配套千兆电源网络二合一防雷器设备参数参数：12V DC多功能电涌保护； | 套 | 3 |