|  |
| --- |
| **道路监控系统改造清单** |
| **序号** | **物资名称** | **规格参数** | **单位** | **数量** |
| 1 | 1号楼东北角室外枪式摄像机 | 1.400W室外POE枪式摄像机；2、配套摄像机支架参数： 延长支架；材质:镀锌钢管高温喷塑；立杆长度1.5米;；含配套鸭嘴支架3.配套室外不锈钢防水箱，350\*450\*230，立杆壁挂安装，配置防雷、空开、6联插排；4.配套全千兆智能监控光纤交换机。包含4个千兆电口，支持标准PoE输出，5.每处汇聚地点配套室外铠装光缆对接至汇聚机房；满配SC光缆终端盒6.每处汇聚地点复合线RVV3\*1.5+六类非屏蔽网线接入至就近配电柜；7.每台监控摄像机配套千兆电源网络二合一防雷器设备参数参数：12V DC多功能电涌保护； | 套 | 3 |
| 2 | 1号楼西南角室外枪式摄像机 | 1.400W室外POE枪式摄像机； | 套 | 1 |
| 3 | 2号楼西北角室外枪式摄像机 | 1.400W室外POE枪式摄像机；2、配套摄像机支架参数： 延长支架；材质:镀锌钢管高温喷塑；立杆长度1.5米;；含配套鸭嘴支架3.配套室外不锈钢防水箱，350\*450\*230，立杆壁挂安装，配置防雷、空开、6联插排；4.配套全千兆智能监控光纤交换机。包含4个千兆电口，支持标准PoE输出，5.每处汇聚地点配套室外铠装光缆对接至汇聚机房；满配SC光缆终端盒6.每处汇聚地点复合线RVV3\*1.5+六类非屏蔽网线接入至就近配电柜；7.每台监控摄像机配套千兆电源网络二合一防雷器设备参数参数：12V DC多功能电涌保护； | 套 | 3 |
| 4 | 2号楼东北角室外枪式摄像机 | 1.400W室外POE枪式摄像机；2、配套摄像机支架参数： 延长支架；材质:镀锌钢管高温喷塑；立杆长度1.5米;；含配套鸭嘴支架3.配套室外不锈钢防水箱，350\*450\*230，立杆壁挂安装，配置防雷、空开、6联插排；4.配套全千兆智能监控光纤交换机。包含4个千兆电口，支持标准PoE输出，5.每处汇聚地点配套室外铠装光缆对接至汇聚机房；满配SC光缆终端盒6.每处汇聚地点复合线RVV3\*1.5+六类非屏蔽网线接入至就近配电柜；7.每台监控摄像机配套千兆电源网络二合一防雷器设备参数参数：12V DC多功能电涌保护； | 套 | 3 |

**备注：中标单位所提供设备需完全兼容现有海康安防监控平台的数据接入标准，确保符合平台接口协议、数据格式规范及安全认证机制。**