曳引机规格型号：WTY1-630-100;

梯速1.0m/s；

额定载重量：630KG；

曳引比：2:1；

额定功率4.3KW；

标称电压：380V；

额定电流：11A；

额定转速：95r/min；

极数：24曳引轮节径：400mm;

钢丝绳：4\*10mm